D:\Сканер\Титульные листы для инструкций по ОТ и ПДО ФГОС\19.tif

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С ИГОЛКАМИ И БУЛАВКАМИ

* шейте с наперстком.
* храните иголки и булавки в определенном месте (специальной коробочке, подушечке и т.д.), не оставляйте их на рабочем месте (столе) ни в коем случае не берите иголки в рот.
* не пользуйтесь для шитья ржавой иголкой.
* выкройки к ткани прикрепляйте острыми концами булавок, в направлении от себя.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С НОЖНИЦАМИ

* ножницы должны быть небольшого размера, с удобной ручкой.
* на рабочем столе ножницы должны лежать горизонтально, параллельно дальнему краю стола.
* при работе с ножницами, их нужно держать параллельно плоскости стола, не поднимая вверх концы.
* передавать нужно держа их за сомкнутые лезвия ручками вперед.
* следить, чтобы ножницы не падали на пол, т.к. при падении они могут поранить тебя и твоего товарища.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ

* электрические швейные машины должны быть заземлены.
* волосы убирать под косынку. Концы галстуков и косынок не должны свисать.
* запрещается близко наклоняться к движущимся частям машины.
* нельзя держать пальцы рук около лапки во избежание их прокола иголкой.
* перед стачиванием убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва изделия.

С инструкцией ознакомлен: