D:\Сканер\Титульные листы для инструкций по ОТ и ПДО ФГОС\20.tif

* перед включением проверить исправность шнура питания.
* устанавливать муфельную печь следует на огнеупорную подставку.
* при включении печи штепсельная вилка должна до отказа входить в розетку. Не допускается выключение печи дерганием за шнур.

С инструкцией ознакомлен: