

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ.

1. Правильно надень спецодежду.

2. Подготовь и проверь исправность инструмента, электропаяльника и приспособлений. Особенно убедись в исправности ручки электропаяльника и привода.

3. Проверь надежность заземления рабочего места.

4. Убедись, что вблизи твоей работы нет легковоспламеняющихся материалов и горючей жидкости.

5. О всех обнаруженных неисправностях сообщи учителю и без его разрешения к работе не приступай.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

1. Обращайся с электропаяльником осторожно, но не роняй и не используй его в качестве ударного инструмента.

2. При пайке следует остерегаться брызг расплавленного припоя и не касаться горячих мест руками, чтобы не обжечься.

3. При кратковременных перерывах в работе клади нагретый электропаяльник на специальную подставку.

4. При отлучке с рабочего места выключи электропаяльник, не выключай вилку из штемпельной розетки рывком за провод.

5. При пайке, лужении и работе с кислотами следует пользоваться резиновыми перчатками и защитными очками.

6. Все химические вещества, применяемые при пайке, необходимо держать в стеклянной посуде с притертыми стеклянными пробками. На каждой посуде должная быть надпись с названием вещества.

7. Травление изделий перед лужением и травление кислоты для приготовления хлористого цинка следует проводить под вытяжным шкафом или в специально отведенном помещении.

8. Будь осторожен с флюсами для паяльных работ. Не разливай на стол, пол, не одежду и обувь. Не смачивай руки и не пробуй на язык, особенно хлористый цинк (кислоту).

9. Применяй защитные очки во время пайки.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

1. Выключи электропаяльник.

2. Убери рабочее место. Положи на установленном месте инструменты, приспособления, припой и флюсы.

3. Приведи себя в порядок.

С инструкцией ознакомлен: